**IV Региональный чемпионат “Абилимпикс» Мурманской области**

 **Утверждено**

**Организационным комитетом**

**чемпионата “Абилимпикс»**

**Мурманской области**

 **12.03.2019**

**Председатель:**

**Ковшира И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ**

**по компетенции**

**Малярное дело**

**г.Мурманск, 2019**

**Содержание**

1. **Описание компетенции.**
	1. **Актуальность компетенции.**

Специалист в компетенции малярное дело занимается подготовкой и окраской зданий, сооружений, а также оборудования, инструмента с целью защиты, санитарно-гигиенической и эстетической обработки какой-либо поверхности (стены, пола, потолка, фасада, забора, металлоконструкции).

Данная компетенция относится к сфере стройиндустрии и жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты, обладающие данной компетенцией, трудоустраиваются в строительные компании, реставрационные мастерские, а также в ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные хозяйства.

* 1. **Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.**

**(конкретные стандарты)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Студенты**  | **Специалисты**  |
| ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. №746 (ред. от 17.03.2015);  | Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 20 14 года №138н)   |
| ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1545)  |

* 1. **Требования к квалификации**

|  |  |
| --- | --- |
| **Студенты**  | **Специалисты**  |
| *Должен знать:* Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов; технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесения на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий, декоративно-художественной отделки стен.  *Должен уметь:* организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; пользоваться установленной технической документацией; выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по шпаклеванию, окрашиванию поверхностей различными составами, оклеиванию поверхности различными материалами, выполнению декоративнохудожественной отделки стен.  *Должен обладать профессиональными компетенциями:* Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Окрашивать поверхности водными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование. Оклеивать поверхности виниловыми обоями на бумажной основе. Выполнять декоративно-художественную отделку архитектурно-конструктивных элементов различными способами.  | *Должен знать:* Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие. Способы подбора окрасочных составов. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. Правила и способы составления тональной гаммы. Способы и правила оклеивания поверхностей обоями. Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев. Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании электроинструментов. *Должен уметь:* Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей. Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев.Пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности стен клеевыми составами. Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок. Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и консистенции.Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную.Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. |

**2. Конкурсное задание.**

* 1. **Краткое описание задания.**

Студенты: В ходе выполнения конкурсного задания произвести оклеивание рабочей поверхности обоями с подбором рисунка, выполнить декоративно-художественную отделку поверхности.

Специалисты: В ходе выполнения конкурсного задания произвести оклеивание рабочей поверхности обоями с подбором рисунка, выполнить декоративно-художественную отделку поверхности.

* 1. **Структура и подробное описание конкурсного задания**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование и****описание модуля** | **День** | **Время** | **Результат** |
| **Студент**  | **Модуль** **1**. Оклеивание рабочей поверхности  | Первый день  | 1,5 часа   | Оклейка поверхности обоями с подбором рисунка и оформление поверхности декоративным элементом  | и  |
| **Модуль** **2**. Декоративно-художественная отделка поверхности  | Первый день  | 2,5 часа  | Окрашивание и декоративно-художественная отделка поверхности |    |
| **Специалист**  | **Модуль** **1**. Оклеивание рабочей поверхности  | Первый день  | 1,5 часа   | Оклейка поверхности обоями с подбором рисунка и оформление поверхности декоративным элементом  |
| **Модуль** **2**. Декоративно-художественная отделка поверхности  | Первый день  | 2,5 часа  | Окрашивание, декоративно-художественная отделка и оформление декоративным элементом поверхности  |   |

* 1. **Последовательность выполнения задания** ***для категории «Студент».***

**Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности**

 ***1.1. Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка***

Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую поверхность виниловыми обоями на бумажной основе.

# 1.2. Оформление поверхности молдингом

Отрезать по размеру молдинг, окрасить его подобранным колером; приклеить к поверхности.

*\*Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетаться по цвету с обоями.*



**Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности**

 ***2.1. Окраска рабочей поверхности***

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность заколерованным составом на водной основе.

*\*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании. На окрашенной поверхности не должно быть пропусков, потеков и прочих дефектов.*

*Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.*

# 2.2. Декоративная отделка окрашенной поверхности (розы)

Выполнить объемный рисунок «розы» готовой шпатлевкой целлофановыми пакетами. *\*Колеровку шпатлевочного состава участник выполняет самостоятельно. Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, объем рисунка.*

*Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.*



***2.3.2 Последовательность выполнения задания для категории «Специалист».***

**Модуль 1. Оклеивание рабочей поверхности**

# 1.1. Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка

Подготовить самостоятельно клеевой состав. Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую поверхность виниловыми обоями на бумажной основе.

# 1.2. Оформление поверхности молдингом

Отрезать по размеру молдинг, окрасить его подобранным колером; приклеить к поверхности.

*\*Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетаться по цвету с обоями.*



**Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности**

# 2.1. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность заколерованным составом на водной основе.

\*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании. На окрашенной поверхности не должно быть пропусков, потеков и прочих дефектов.

Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.

# 2.2. Декоративная отделка окрашенной поверхности (розы)

Выполнить объемный рисунок «розы» готовой шпатлевкой целлофановыми пакетами.

*\*Колеровку шпатлевочного состава участник выполняет самостоятельно. Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, объем рисунка.*

*Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.*

# 2.3. Оформление поверхности молдингом

Отрезать по размеру молдинг, окрасить его подобранным колером; приклеить к поверхности.

*\*Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетаться по цвету с обоями*.



# 2.4. Критерии оценки выполнения задания «Студент»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Критерии**  | **Кол-во баллов**  |
| **Модуль 1 Оклеивание рабочей поверхности**  | **45**  |
| **1**  | **Организация работы**  | **5**  |
| 1.1.  | *Соблюдение техники безопасности*  | *3*  |
|   | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  | 1  |
|   | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  | 1  |
|   | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты  | 1  |
| 1.2.  | *Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места*  | *2*  |
|   | Поддержание эргономики рабочего места  | 1  |
|   | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  | 1  |
| **2**  | **Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка**  | **25**  |
|   | Технология нарезки обоев на полотна соблюдена  | 5  |
|   | Рисунок совмещен правильно  | 5  |
|   | Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена  | 10  |
|   | Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивание) на оклеенной поверхности  | 5  |
| **3**  | **Отделка поверхности молдингом с покраской**  | **10**  |
|   | Качественный монтаж молдинга: не отстает от планшета; соблюдены заданные размеры, правильное соединение углов  | 5  |
|   | Окраска молдинга произведена качественно: поверхность равномерно окрашена; отсутствуют подтеки краски; цвет колера подобран правильно  | 5  |
|   | **Субъективная оценка**  |   |
| **4**  | Общее впечатление от выполнения модуля А  | **5**  |
|   | **Итого**  | **45**  |
| **Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности**  | **55**  |
| **1**  | **Организация работы**  | **5**  |
| *1.1*  | *Соблюдение техники безопасности*  | *3*  |
|  | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  | 1  |
|  | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  | 1  |
|  | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты  | 1  |
| *1.2*  | *Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места*  | *2*  |
|  | Поддержание эргономики рабочего места  | 1  |
|  | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  | 1  |
| **2**  | **Разметка**  | **5**  |
|  | Поверхность разделена четко по диагонали  | 5  |
| **3**  | **Окраска поверхности**  | **15**  |
|   | Поверхность равномерно окрашена, отсутствуют пропуски  | 5  |
|   | Отсутствуют подтеки краски  | 5  |
|   | Цвет колера подобран правильно  | 5  |
| **4**  | **Декоративная отделка окрашенной поверхности**  | **25**  |
|   | Технология нанесения объемного рисунка соблюдена  | 5  |
|   | Отделка поверхности произведена качественно; контуры рисунка четкие, отсутствуют пробелы  | 7  |
|   | Цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки зрения сочетаемости цветов  | 8  |
|   | Общее впечатление от выполненной работы  | 5  |
| **ИТОГО:**  | **100**  |

##  2.4.3 Критерии оценки выполнения задания для категории «Специалист»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Критерии**  | **Кол-во баллов**  |
| **Модуль 1 Оклеивание рабочей поверхности**  | **45**  |
| **1**  | **Организация работы**  | **5**  |
| 1.1.  | *Соблюдение техники безопасности*  | *3*  |
|   | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  | 1  |
|   | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  | 1  |
|   | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты  | 1  |
| 1.2.  | *Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места*  | *2*  |
|   | Поддержание эргономики рабочего места  | 1  |
|   | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  | 1  |
| **2**  | **Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка**  | **25**  |
|   | Технология нарезки обоев на полотна соблюдена  | 5  |
|   | Рисунок совмещен правильно  | 5  |
|   | Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена  | 10  |
|   | Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивание) на оклеенной поверхности  | 5  |
| **3**  | **Отделка поверхности молдингом с покраской**  | **10**  |
|   | Качественный монтаж молдинга: не отстает от планшета; соблюдены заданные размеры, правильное соединение углов  | 5  |
|   | Окраска молдинга произведена качественно: поверхность равномерно окрашена; отсутствуют подтеки краски; цвет колера подобран правильно  | 5  |
|   | **Субъективная оценка**  |   |
| **4**  | Общее впечатление от выполнения модуля А  | 5  |
|   | **Итого**  | **45**  |
| **Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности**  | **55**  |
| **1**  | **Организация работы**  | **5**  |
| *1.1*  | *Соблюдение техники безопасности*  | *3*  |
|  | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами  | 1  |
|  | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием  | 1  |
|  | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты  | 1  |
| *1.2*  | *Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места*  | *2*  |
|  | Поддержание эргономики рабочего места  | 1  |
|  | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению  | 1  |
| **2**  | **Разметка**  | **5**  |
|  | Поверхность разделена четко по диагонали  | 5  |
| **3**  | **Окраска поверхности**  | **15**  |
|   | Поверхность равномерно окрашена, отсутствуют пропуски  | 5   |
|   | Отсутствуют подтеки краски  | 5  |
|   | Цвет колера подобран правильно  | 5  |
| **4**  | **Декоративная отделка окрашенной поверхности**  | **25**  |
|   | Технология нанесения объемного рисунка соблюдена  | 5  |
|   | Отделка поверхности произведена качественно; контуры рисунка четкие, отсутствуют пробелы  | 7  |
|   | Цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки зрения сочетаемости цветов  | 8  |
|   | Общее впечатление от выполненной работы  | 5  |
| **ИТОГО:**  | **100**  |

**3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.**

|  |
| --- |
| **ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА** |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |
| **№** | **Наименование** | **Техническая характеристики оборудования, инструментов**  | **Ед.****измерения** | **Кол-во** |
|  | Удлинитель  | удлинитель электрический 5 м  | шт.  | 1 |
|  | Строительный фен  | минимальная рабочая температура 50 °C, максимальная рабочая температура 630 °C, мощность до 2кВт  | шт.  | 1 |
|  | Строительная рулетка  | 5м.  | шт.  | 1 |
|  | Строительный уровень  | 1 м.  | шт.  | 1 |
|  | Стол для участника  | Стол металлический 160x75x75  | шт.  | 1 |
|  | Табурет или стул жёсткий для участника  | Стул офисный или табурет  | шт.  | 1 |
|  | Планшет (заготовка), подготовленный к работе  | размер 900х800, материал гипсокартон  | шт.  | 1 |
|  | Планшет (заготовка), подготовленный к работе  | размер 700х700, гипсокартон  | шт.  | 1 |
|  | Совок  | На усмотрение организатора  | шт.  | 1 |
|  | Корзина для мусора  | На усмотрение организатора  | шт.  | 1 |
|  | Швабра-щетка жёсткая с ручка  | На усмотрение организатора  | шт.  | 1  |
|  | Валик малярный  | с коротким ворсом 50-60мм  | шт.  | 2  |
|  | Емкость для малярных составов  | 0,5 литра   | шт.  | 4  |
|  | Емкость для малярных составов  | 1 литр   | шт.  | 1  |
|  | Емкость для малярных составов  | 0, 5 литр с крышкой   | шт.  | 2  |
|  | Шлифтерка с наждачной бумагой | для подготовки поверхности | шт. | 1 |
|  | Кисть-флейц плоская  | – 25 мм,  | шт.  | 1  |
|  | Кисть – ручник плоский  | – 50 мм,  | шт.  | 1  |
|  | Кисть макловица | Для намазывания обойным клеем стен и обоев | шт. | 1 |
|  | Шпатель металлический  | – 50-70 мм,  | шт.  | 1  |
|  | Строительный нож   | с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями  | шт.  | 1  |
|  | Ножницы  | На усмотрение организатора  | шт.  | 1  |
|  | Шпатель пластмассовый обойный  | для разглаживания обоев  | шт.  | 1  |
|  | Ванночка (кюветка) малая  | для краски 290х150мм  | шт.  | 1  |
|  | Ванночка (кюветка) средняя  | для клея 250х290мм  | шт.  | 1  |
|  | Линейка прозрачная пластиковая  | размер 50-70 см  | шт.  | 1  |
|  | Карандаш малярный  | предназначен для разметочных работ в сфере строительства  | шт.  | 1  |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА** |
| Расходные материалы  |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед.****измерения** | **Кол-во** |
|  | Грунтовка  | акриловая глубокого проникновения | л  | 0,1  |
|  | Шпатлевка  | готовая к применению «Кнауф» | кг  | 1  |
|  | Виниловые обои на бумажной основе  | с рисунком и раппортом 0,53см  | рул.  | 1  |
|  | Шлифовальная бумага  | лист формата А4  | лист  | 1  |
|  | Дисперсионный краситель желтый  | миксоль или пуфамикс – 50 гр  | шт.  | 1  |
|  | Дисперсионный краситель синий  | миксоль или пуфамикс – 50 гр  | шт.  | 1  |
|  | Дисперсионный краситель красный  | миксоль или пуфамикс – 50 гр  | шт.  | 1  |
|  | Дисперсионный краситель зелёный  | миксоль или пуфамикс – 50 гр  | шт.  | 1  |
|  | ВД-АК. Акриловая белая краска на водной основе  | 2,5 кг  | шт.  | 0,5  |
|  | Малярный скотч  | 50 м  | рул.  | 1  |
|  | Молдинг пенополистирольный  | размер 25мм – 2 м  | м.  | 3 |
|  | Клей для виниловых обоев  |  | пач.  | 1/2 |
|  | Клей ПВА «Момент» | 200 г  | туб.  | 1  |
|  | Ткань вафельная –  | упаковка 50 м  | шт.  | 1  |
| **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ** |
|  |
|  | Перчатки тканевые  | Перчатки Х/Б с ПВХ покрытием  | шт.  | 2  |
|  | Спецодежда строительная  | Халат, фартук или комбинезон  | шт.  | 1  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА**  |
|  | Оборудование, мебель  |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика** | **Ед.****измерения** | **Кол-во** |
| 1  | Стол  | 880х880х760  | шт.  | 1/5  |
| 2  | Стул  | Стул офисный  | шт.  | 1  |
|  | **РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта**  |
|  | Расходные материалы |
| №  | Наименование  | Технические характеристики  | Ед. измерения  | Кол-во  |
| 1  | Бумага А4  | На усмотрение организатора  | уп.  | 5  |
| 2  | Ручка шариковая  | На усмотрение организатора  | шт.  | 2  |
| **ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ**  |
|  | Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |
| **№** | **Наименование** | **Тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты**  | **Ед.****измерения** | **Кол-во** |
| 1  | Часы электронные  | Настенные  | шт.  | 1  |
| 2  | Ноутбук  | для организатора  | шт.  | 1  |
| 3  | Принтер  | ч/б лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4  | шт.  | 1  |
|  | **КОМНАТА УЧАСТНИКОВ** |
|  | Оборудование, мебель, расходные материалы  |
| 1  | Вешалка  | вешалка для одежды  | шт.  | 1  |
| 2  | Стол переговорный  | 880х880х760  | шт.  | 2  |
| 3  | Стул  | Стул офисный  | шт.  | 10  |
| 4  | Кулер для питьевой воды  | на 18 литров  | шт.  | 1  |
|  | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ** |
|  | Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |
| № | Наименование | Тех. характеристики |  |  |
| 1  | Аптечка первой медицинской помощи  |  В соответствии с ГОСТом | шт.  | 1  |
| 2  | Водоснабжение –  | кран на расстоянии 10м от места проведения конкурса  | шт.  | 1  |
| 3  | Розетка у каждого рабочего места  |   | шт.  | 6  |

1. **Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий**

* 1. **Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Площадь,** **м. кв.**  | **Ширина прохода между рабочими местами, м.**  | **Специализированное оборудование, количество.\***  |
| **Рабочее место участника с** **нарушением слуха**  | не менее 4 м2 | Не ближеметров | 1,5 | Наличие сурдопереводчика или Коммуникативной системы «Диалог»  |
| **Рабочее место участника с** **нарушением зрения**  | не менее 4 м2 | Не ближеметров | 1,5 | Специального оборудования не требуется |
| **Рабочее место участника с** **нарушением ОДА**  | не менее 4 м2 | Не ближеметров | 1,5 | Стол, мольберт должен быть с регулируемой высотой  |
| **Рабочее место участника с соматическими** **заболеваниями** | не менее 4 м2 | Не ближеметров | 1,5 | Специального оборудования не требуется  |
| **Рабочее место участника с ментальными нарушениями**  | не менее 4 м2 | Не ближе 1,5метров | Специального оборудования не требуется  |

* 1. **Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий.**

Застройка осуществляется на группу участников

* 1. **Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий**

 ****

1. **Требования охраны труда и техники безопасности**

1.1. К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований главный эксперт проводит инструктажи для участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа:

* инструктаж по охране труда по программе «Организация безопасности труда»;
* инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по работе с электроприборами»;

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

* инструкции по охране труда и технике безопасности;
* не заходить за ограждения и в технические помещения;
* соблюдать личную гигиену;
* принимать пищу в строго отведенных местах;
* самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;
	1. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
	2. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.
	3. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.
	4. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.
	5. Перед началом выполнения задания участники должны:

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

Подготовить рабочее место:

-Принять материал и оборудование;

* разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение;
* произвести подключение и настройку оборудования;

Подготовить инструмент и оборудование разрешенное к самостоятельной работе.

* 1. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.
	2. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:
	3. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:
* необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними

разговорами и делами, не отвлекать других участников;

* соблюдать настоящую инструкцию;
* соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

* поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
* рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;
* выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
	1. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту
	2. После окончания работ каждый участник обязан:

Привести в порядок рабочее место.

- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

- Отключить инструмент и оборудование от сети.

- Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.